**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на право заключения договора на поставку колесных опор для мусорных контейнеров**

1. Количество поставляемых товаров: в соответствие со Спецификацией.
2. Назначение товаров и цели использования: для ежедневного использования.
3. Условия поставки товаров: поставка средствами и силами поставщика по адресу, указанному заказчиком.
4. Требования к товарам: соответствие наименованию и сопровождаться необходимыми сертификатами или паспортами, оформленными согласно действующему законодательству. Упаковка товара должна быть новой, целостной.
5. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: в соответствии с сертификатами завода-изготовителя, ТУ производителя, обеспечение сохранности товаров при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ.
6. Требования по передаче заказчику технических и бухгалтерских документов при поставке товаров: сдача и приемка товара, бухгалтерских документов производится на основании Договора.
7. Требования к безопасности товаров: упаковка завода изготовителя.
8. Требования к гарантии: гарантийный срок эксплуатации не менее 6 месяцев.

**Спецификация:**

1. Кронштейн идентичный с большегрузными полиуретановыми колёсами обеспечивает устойчивость к ударным нагрузкам. Обод - чугунный, выполненный толстыми спицами. Покрыт защитной чёрной краской.
2. Все металлические элементы оцинкованные - дополнительная защита от коррозии. Подшипники в колёсных опорах имеют смазочные нипеля или доступ для смазки снаружи. Для применения в мусорных контейнерах (ударная нагрузка). Рекомендуется для использования на асфальте, бетоне, гравии.

****

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обод колеса - чугун, шинка – литая чёрная резина, в оси роликовый подшипник в стальной обойме, смазочные ниппеля, толщина кронштейна от 5 мм. | | | | | | |
| Наименование |  |  |  |  |  |  |
| Поворотное большегрузное колесо с/без тормозом/а | 150 мм | 50 мм | 189 мм | 100\*115 мм | 73\*85 мм | **Не менее 250 кг** |
| Поворотное большегрузное колесо с/без тормозом/а | 200 мм | 50 мм | 235 мм | 100\*115 мм | 73\*85 мм | **Не менее 300 кг** |

**Грузополучатель 1: Филиал «Подмосковный»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во в шт.** |
| Колесо поворотное 150мм без тормоза | 900 |
| Колесо поворотное 150мм с тормозом | 300 |
| Колесо поворотное 200мм без тормоза | 750 |
| Колесо поворотное 200мм с тормозом | 250 |

**Грузополучатель 2: Филиал «Ярославский»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во в шт.** |
| Колесо поворотное 150мм без тормоза | 750 |
| Колесо поворотное 150мм с тормозом | 250 |
| Колесо поворотное 200мм без тормоза | 600 |
| Колесо поворотное 200мм с тормозом | 200 |

**Грузополучатель 3: Филиал «Тульский»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во в шт.** |
| Колесо поворотное 150мм без тормоза | 750 |
| Колесо поворотное 150мм с тормозом | 250 |
| Колесо поворотное 200мм без тормоза | 600 |
| Колесо поворотное 200мм с тормозом | 200 |

**СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА**

1. Поставщик обязуется поставлять Товар партиями по заявке Заказчика по адресам:

**Грузополучатель 1**: Филиал «Подмосковный»;

Адрес Грузополучателя 1: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, дом 3;

**Грузополучатель 2**: Филиал «Ярославский»;

Адрес Грузополучателя 1: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Осташинская, дом 25;

**Грузополучатель 3:** Филиал «Тульский»;

Адрес Грузополучателя 1: Тульская область, г. Тула, Новомосковское шоссе, дом 2.

Товарная накладная подписывается уполномоченным лицом Заказчика или уполномоченным лицом Грузополучателя.

2. Товар доставляется Поставщиком на склад (выделенное помещение) Грузополучателя в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 часов до 16.00 часов, в пятницу с 9.00 часов до 15.00 часов.

3. Доставка (вывоз) Товара осуществляется в согласованные между Заказчиком (Грузополучателем) и Поставщиком рабочие дни Грузополучателя на условиях Договора.

4. Товар поставляется партиями по заявке, поданной Заказчиком Поставщику с указанием объемов поставляемого товара, но в пределах, указанных в спецификации Договора.

5. Поставщик обязан поставить Товар в соответствии с заявкой Заказчика, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления заявки.

6. Поставляемый Товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной накладной, счетом, счетом-фактурой (при наличии) с выделенной ставкой НДС, документами, подтверждающими качество Товара (сертификат соответствия) и иными документами, необходимыми Грузополучателю для дальнейшей эксплуатации Товара и иными документами.